|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения журнала входного контроля **ЖУРНАЛ** **ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ** **ДЕТАЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ** здание гаражаНаименование объекта ------------------------------- Москва, ул. Юбилейная, д. 96, лит. "Б"Адрес объекта -------------------------------------- ООО "Альфа"Наименование строительной организации -------------- 04 мая 22 Начат ----------- 20-- г. 15 июня 22 Окончен --------- 20-- г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Дата доставки | Наименование деталей, материалов, изделий, конструкций, оборудования | Кол-во | Поставщик | Наименование и номер документа изготовителя | Результат проверки сопроводительных документов производителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утвержденной проектной документации и соответствующим документам по стандартизации | Решение о необходимости проведения лабораторного контроля | Результат лабораторного контроля | Подпись лица, осуществляющего контроль |
| 1 | 04.05.2022 | Кирпич строительный красный рифленый 250 x 120 x 65 мм, М 150 кг/см2, марка прочности М150 | 10 м3 (5 128 шт.) | ООО "Гамма" | Сертификат соответствия N RU.B1447.ПР2.0042 | Качество материалов соответствует требованиям утвержденной проектной документации и соответствующим документам по стандартизации. Сопроводительные документы есть, их содержание и качество надлежащие | Необходимость проведения лабораторного контроля есть | Несоответствие необходимым требованиям не выявлено | *Сорокин* |
| 2 | 05.05.2022 | Кирпич строительный красный рифленый 250 x 120 x 65 мм, М 200 кг/см2, полнотелый, марка прочности М200 | 10 м3 (5 128 шт.) | ООО "Гамма" | Сертификат соответствия N RU.B1447.ПР2.0056 | Качество материалов соответствует требованиям утвержденной проектной документации и соответствующим документам по стандартизации. Сопроводительные документы есть, их содержание и качество надлежащие | Необходимость проведения лабораторного контроля есть | Несоответствие необходимым требованиям не выявлено | *Сорокин* |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

 70В журнале пронумеровано и прошнуровано ---- страниц 15 июня 22"--" ----------------- 20-- г.Директор Сергеев А.А. *Сергеев*---------------------------------------------------(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,выдавшего журнал)М.П. |